{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,2],[1,4,1,5],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[2,9,6,9],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,0,8,0],[7,1,8,2],[7,3,8,3],[7,4,7,5],[7,9,8,9],[8,4,8,5],[9,0,10,0],[9,1,10,2],[9,3,10,3],[9,4,9,5],[9,9,10,9],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,13,2],[13,3,13,9],[14,1,14,2],[14,3,14,6],[14,7,14,9],[15,0,15,2],[15,3,15,6],[15,8,15,9]]}
["湘中幼儿师范高等专科学校扩建项目(实训教学楼、学生宿舍)项目材料检测及消防系统检测报价单"]
["序号","检测项目",null,"取样数量","检测指标",null,"检测组数","单价(元)","小计(元)","备注"]
[1,"阻燃电线",null,"6m","燃烧性能",null,1]
[2,"阻燃电缆",null,"6m","燃烧性能",null,1]
[3,"阻燃线管",null,"6m","燃烧性能",null,1]
[4,"墙体保温材料",null,"1×1.5m4块","燃烧性能",null,1]
[5,"屋面保温材料",null,"1×1.5m4块","燃烧性能",null,1]
[6,"防火封堵2.0h",null,"60kg","燃烧性能",null,1,null,null,"复合型材\n料需做燃\n烧及耐火"]
[{"$nulls":4},"耐火性能",null,1]
[7,"防火桥架1.0h",null,"6m","燃烧性能",null,1,null,null,"复合型材\n料需做燃\n烧及耐火"]
[{"$nulls":4},"耐火性能",null,1]
[8,"防火墙3.0h",null,"2m²","耐火性能",null,1]
[9,"系统检测",null,"现场检测","消防系统",null,24592.61]
[null,"合计"]